MORETTI Elektro-Pizzaofen serieS S50E MULTIBAKE ICON
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493600051 

- für direktes Backen oder Backen auf EN-Blechen 600 x 400 mm
- Modulsystem, stapelbar (bis zu 3 Backkammern) 
- Gehäuse-Überhitzungsschuss (max. 65 °C)
- Ofenklappe, nach unten abklappbar, Wärmeschutzglas, durchgehender Edelstahlgriff
- doppelte LED-Innenbeleuchtung (1 x je Backkammer), geschützt angeordnet
- Multibake Backkammer, Innenhöhe 16 cm, hell ausgeleuchtet, mit Schamottsteinboden, komplett aus feuerfestem Material, sandgestrahlt, Heizelemente (unterhalb des Bodens angeordnet), Thermoelement
- elektronische Steuerung
- TFT-Touch-Farb-Display (5,0 Zoll), multilingual, 100 Programme, Steuerung für Start / Stopp, Timer, Licht, Adaptive-Power®, Fehlerdiagnose / -meldedisplay, USB-Schnittstelle, WiFi-Schnittstelle, SmartBaking-App
- Economy-Energiesparfunktion, Programmspeicherplätze für eigene Programme, programmierbarer Hotkey, programmierbare An- / Abschaltzeitpunkte, automatisches Reinigungsprogramm
- Arbeitstemperatur getrennt für Ober- und Unterhitze elektronisch regelbar
- Edelstahl-Dampfablass (an der Oberseite) 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Abdeckhaube und Gärschrank (siehe Sonderzubehör). Die obere Abdeckhaube und untere Grundplatte (Base) sind als thermisches Abschlusselement jeweils einmal erforderlich, unabhängig davon, ob Sie 1, 2 oder 3 Backkammern wählen. Auch als Modell mit Backkammer mit einer Innenhöhe von 22 cm auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. Konzeptberatung, Einweisung und Probeback-Service finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	890
Tiefe (außen):	1208
Höhe (außen):	360

Breite (innen):	475
Tiefe (innen):	735
Höhe (innen):	160 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	5,10 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	1,50 kWh / Betriebsstunde 

VERKLEIDUNG
außen:	Türrahmen, Gerätegehäuse und Luftleitkanäle: Edelstahl (teils aluminisiert), Seitenblenden: Stahlblech, schwarz, einbrennlackiert 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	210
Nettogewicht (kg):	160 

SONDERZUBEHÖR
Abdeckhaube ohne Überstand, für serieS S50E ICON, einmal zwingend erforderliches Montageelement bei 1, 2 oder 3 Backkammern
Abdeckhaube, für serieS S50E ICON, einmal zwingend erforderliches Montageelement bei 1, 2 oder 3 Backkammern
Abdeckhaube, für serieS S50E, H in mm: 325, einmal zwingend erforderliches Montageelement bei 1, 2 oder 3 Backkammern
Backblechtragschiene (2 Stk.), für serieS S50E / S100E / S120E und serieX X100E, geeignet für Gärschrank und Untergestell
Beschwadung, für serieS S50E, für Backkammer mit Innenhöhe 16 cm, 1200 W, B x T x H in mm: 120 x 105 x 302, Wasserdruck 1 bar
Grundplatte (Base), für serieS S50E, einmal zwingend erforderliches Montageelement bei 1, 2 oder 3 Backkammern
Gärschrank, für serieS S50E ICON, für bis zu 2 Backkammern, für bis zu 10 x Backblech 600 x 400 mm, mit 3 Paar Backblechtragschienen (max. 5 Paar), 1,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz, bis 65 °C, B x T x H in mm: 890 x 1032 x 900, mit Rädern
Gärschrank, für serieS S50E ICON, für bis zu 3 Backkammern, für bis zu 6 x Backblech 600 x 400 mm, mit 3 Paar Backblechtragschienen (max. 3 Paar), 1,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz, bis 65 °C, B x T x H in mm: 890 x 1032 x 700, mit Rädern
Untergestell, für serieS S50E, für bis zu 1 Backkammer, für bis zu 16 x Backblech 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen (max. 8 Paar), B x T x H in mm: 890 x 1030 x 950, mit Rädern
Untergestell, für serieS S50E, für bis zu 2 Backkammern, für bis zu 12 x Backblech 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen (max. 6 Paar), B x T x H in mm: 890 x 1030 x 800, mit Rädern
Untergestell, für serieS S50E, für bis zu 3 Backkammern, für bis zu 8 x Backblech 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen (max. 4 Paar), B x T x H in mm: 890 x 1030 x 600, mit Rädern