Elektro-Grillplatte

Außenmaße:
Breite:	400 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	227 mm

Grillplatte (für 1 phasigen Anschluss) als Tischgerät, mit 1 Kochzone
außen: CNS 1.4301
Kochzone 11 mm stark, bestehend aus drei Schichten: unten Edelstahl 1.4513, mittig Aluminium, oben Edelstahl 1.4513
Touch-Steuerung mit zweifarbiger Anzeige, stufenlose Temperaturregelung, Timerfunktion für Abschaltung
Fettauffang-Schublade unter der Kochzone (0,5 l Fassungsvermögen)
serienmäßig mit Schaber für Kochzone

Hinweis:
Bei Nutzung in Kombination mit einem Kochtresen NTEC oder KTEC kann die Belüftung der Tresen sich automatisch 
anhand der Kochintensität auf dem Induktionsfeld regulieren.

Hersteller:	NordCap
Typ:	IGEC-1P / 1ZT