Fasskühler FK 2-R-XL CNS
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710401101-0-0-0 

- Fasskühler in Segmentbauweise
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- für 4 Fässer 30 l DIN-KEG oder EURO-KEG in Reihe gestapelt, für 2 Fässer 50 l DIN-KEG oder EURO-KEG in Reihe gestellt
- 2 gerundete Türen mit eingelassener Kunststoffgriffmulde im oberen Bereich und Magnetdichtung
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 40 mm
- 4 von innen verstellbare Stellfüße
- Boden innen mit CNS-Platte, zusätzlich verstärkt mit eingeschäumten, 2,5 mm dicken Stahlplatten
- Deckel mit vorgestanztem Loch zum Durchführen der Bierleitungen
- zur schnellen und einfachen Montage von innen und außen zu bedienende Hakenverschlüsse aus Polystyren

Hinweis:
Maschinenaufsatz nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1060
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	1060

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	89 

SONDERZUBEHÖR
Maschinenaufsatz FKM 1 CNS