COOL-LINE Umluft-Gewerbekühlschrank RC 400 GL
Datenstand: 03.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	451400500 

- 12 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Volltür, selbstschließend, Aluminium-Profil, Schloss, durchgehende Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	666
Höhe (außen):	1875

Tiefe bei geöffneter Tür:	1220

Breite (innen):	460
Tiefe (innen):	467
Höhe (innen):	1643 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	400
Nettoinhalt (l):	229 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	60
Anschlusswert (Elektro):	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,41
Energieverbrauch/ annum:	180
Energieeffizienzklasse:	A 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 8 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	plastifiziertes Stahlblech, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	84
Nettogewicht (kg):	74 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, B x T in mm: 450 x 210
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Transportrollen, hinten
4 x Tragrost, bis zu 30 kg belastbar , B x T in mm: 486 x 410 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost, für RC / RCX 400 GL, weiß rilsaniert, B x T in mm: 500 x 400