COOL-LINE-Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	985 mm
Tiefe:	737 mm
Höhe:	1987 mm

Innenmaße:
Breite:	945 mm
Tiefe:	480 mm
Höhe:	1301 mm

Ausstellfläche:	1,6 m²
Bruttoinhalt:	685 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+0 bis +5 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	125 g
Anschlusswert:	750 W / 230 V
Energieverbrauch:	10 kWh / 24h

steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
innen weiß plastifiziertes Stahlblech
kanalisierbar
LED-Innenbeleuchtung
737 mm Bautiefe
Panorama-Seitenteile
2 Schiebetüren (nicht selbstschließend)
elektronische Steuerung, Digitalanzeige
automatische Abtauung
4 justierbare Stellfüße
4 Regalböden, B x T in mm: 938 x 480
Wagenstoßleiste in schwarz

Hersteller:	NordCap
Typ:	SJ ECO 10 G-SD

Sonderzubehör:
Regalboden, Edelstahl, JOLLY SLX 10
Frontgitter, weiß, JOLLY SLX 10