COOL-LINE Wandkühlregal JOLLY SLX 19
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4651001191 

 
- steckerfertige Salatbar mit statischer Kühlung  
- außen Nussbaum-Holzdekor 
- innen CNS 1.4301  
- Innenwanne für GN-Behälter mit H in mm: 100 - 150  
- Plexiglas-Hustenschutz beidseitig hochklappbar  
- elektronische Steuerung und Hauptschalter  
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp, Tauwasserverdunstung mittels Heißgas  
- Möbelstruktur und Unterbau mit laminiertem Holzdekor  
- serienmäßig mit 3&nbsp;Edelstahlstegen (530 mm) zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern  
- serienmäßig mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar   
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1885
Tiefe (außen):	737
Höhe (außen):	1985

Breite (innen):	1800 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1314
Nettoinhalt (l):	954 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	1500
Anschlusswert (Elektro):	1,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	25,90
Energieverbrauch/ annum:	10249
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	255
Nettogewicht (kg):	226 

SONDERZUBEHÖR
Frontgitter, weiß, als Zusatzausstattung für Modell JOLLY SLX 19
Regalboden, Edelstahl, als Zusatzausstattung für Modell JOLLY SLX 19