Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	500 mm
Tiefe:	467 mm
Höhe:	670 mm

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	65 g
Anschlusswert:	125 W / 230 V

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
unterbaufähig durch Frontbelüftung 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, CNS-verblendete Züge 
innen aus Polystyrol
2 CNS-verblendete Züge, robuster Stangengriff, Magnetdichtung(en), Nutzhöhe: oben 260 mm, unten 290 mm, 
je max. 20 kg verteilte Last 
Schubaldenmaße: oben B x T x H in mm: 450 x 450 x 260, unten B x T x H in mm: 450 x 280 x 290 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige  
manuelle Abtauung  
automatische Tauwasserverdunstung 
2 Stellfüße (+25 mm) vorn 

Hinweis:
Unterbaugerät, Wandbefestigung erforderlich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	HAMBURG 2 180-2-Z