Haubenspülmaschine H8 DDG
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406505109 

- Einschub Höhe in mm: 440
- einwandig
- regelbare Boilerheizung, dreiseitiger Haubengriff, austauschbare CNS-Spülarme / -Nachspülarme / -Düsen, atmosphärischer Boiler (eingebaut)
- frontseitig tiefgezogener Waschtank
- Touch-Steuerung
- integrierte HACCP-Speicherung, zum Anschluss an ein externes Diagnosesystem, Hebe- / Senkmechanismus, Boilerleistungseinstellungen (an der Bedienblende)
- Softstartprogramm zum Schutz empfindlicher Materialien (Glas, Porzellan etc.), automatisches Selbstreinigungsprogramm
- CNS-Tankfilter, Waschtank- / Abflussfilter zur Reinigung entnehmbar 
 
Hinweis:
Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/ 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	746
Tiefe (außen):	877
Höhe (außen):	1549

Breite (Korpus):	667
Tiefe (Korpus):	755
Höhe (Korpus):	1349

Breite (innen):	588
Tiefe (innen):	590
Höhe (innen):	440 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	9,90 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Rückwand aus Stahlblech, komplett geschlossen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	118
Nettogewicht (kg):	106 

SERIENZUBEHÖR
1 x Besteckbehälter, Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150
1 x Tellerkorb, Kunststoff, gelb, für 18 x Suppenteller oder 27 x Untertasse, Ø in mm: bis zu 240 mm, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105 

SONDERZUBEHÖR
4 x Besteckbehälter, Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 220 x 220 x 150
Besteckbehälter, Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150
Besteckkorb, Kunststoff, braun, mit feinmaschigem Boden, für loses Besteck, für bis zu 100 x Besteckteil,<br />B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Einwaschservice, für Haubenspülmaschinen - NETTOPREIS (zzgl. Fahrtkosten)
Filtersystem für H8DD, zum Nachrüsten
Frontpaneel mit Steuerung vorn, anstatt Steuerung auf der Ecke, für einwandige Geräte
Gläserkorb, Kunststoff, blau, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, für 25 x Glas, H x Ø in mm: 120 x 80,<br />B x T x H in mm: 500 x 500 x 155
Gläserkorb, Kunststoff, blau, mit geneigtem Boden, für 16 x Glas, H x Ø in mm: 220 x 100, B x T x H in mm: 500 x 500 x 255
Gläserkorb, Kunststoff, blau, mit geneigtem Boden, für 16 x Glas, H x Ø in mm: 70 x 100, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Messbesteck, für Gesamt- u. Karbonhärte<br />bestehend aus Titriergefäß mit 5- und 10-ml-Marke sowie 30-ml-Titrierlösung in zwei Tropfflaschen von jeweils 15 ml.
Rosteinsatz für Spülkörbe, B x T x H in mm: 458 x 458 x 10
Satz mit 8 Besteckbehältern, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150 (Angaben je Behälter)
Spülkorb, B x T x H in mm: 500 x 500 x 190
TE 15, Teilentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
TE 20, Teilentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
Tablettkorb, Kunststoff, rot, für 7 x Tablett, B x T in mm: 530 x 370, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Tassenkorb, Kunststoff, blau, für 24 x Tasse oder 48 x Mokkatasse, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Tellerkorb, Kunststoff, gelb, für 18 x Suppenteller, Ø in mm: 240 oder 27 x Untertasse, Ø in mm: 150,<br />B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Tellerkorb, Kunststoff, grün, für 12 x Suppenteller, Ø in mm: 240, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
UO small, zur Erzeugung von Osmosewasser für Gläser- und Geschirrspülmaschinen und Haubenspülmaschinen<br />mit Drucksteigerungspumpe, Installation senkrecht
VE 15, Vollentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit vollentsalztem Wasser 0° dH (GSG)
VE 20, Vollentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit vollentsalztem Wasser 0° dH (GSG)
Zulaufschlauch, mit Edelstahlmantel 2100 mm lang, ausgelegt für Wasserdruck bis zu 10 bar<br />für alle Untertisch- und Haubenspülmaschinen
soft duomatik Jumbo mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung
soft duomatik evoline mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung
soft monomatik mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung