Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	580 mm
Tiefe:	820 mm
Höhe:	1840 mm

Innenmaße:
Breite:	490 mm
Tiefe:	610 mm
Höhe:	1100 mm

Ausstellfläche:	0,98 m²

Temp.-Bereich:
:	+5 bis +12 °C
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert:	1211 W / 230 V
Energieverbrauch:	23,3 kWh / 24h

steckerfertiges Wandkühlregal 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301, Rückwand gelochtes Spiegelblech 
kundenseitig offen, Rückwand geschlossen 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung unter der Decke und den Regalböden 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
serienmäßig mit stufenweise einstellbarem Nachtrollo sowie Preisschienen je Regalboden und vorn an der Bodenauslage (unterschiedliche Ausführung möglich) 
3 Regalböden, Tiefe in mm: 450 
Bodenauslage, Tiefe in mm: 610

Hinweis:
Verkleidung mit Pulverbeschichtung in einem RAL-Farbton oder Kühlversion gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.
Ein bauseitiger Tauwasserablauf ist zwingend erforderlich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	KÜHLTURM KT-58