Einbaukühlvitrine OPV 112-7-M2 Front offen
Datenstand: 03.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357601..RUND-TW 

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- Panorama-Glasaufbau, rund, H in mm: 715, kundenseitig offen, Sicherheitsglas-Seitenteile
- Drehtüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Verdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1125
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	1395

Breite (innen):	980
Tiefe (innen):	535
Höhe (innen):	215 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,77 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	14,47
Energieverbrauch/ annum:	5282
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	151
Nettogewicht (kg):	136 

SERIENZUBEHÖR
2 x Glas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Hustenschutz, für Zwischenglasetagen, p. lfd. Meter
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW
Preisschildhalterung, pro lfm
Tauwasserschale zum Entleeren, für ca. 12 l
breites Maschinenfach ab Typ 112, 860 mm, mit Be- und Entlüftung an der Bedienerseite.<br />Bitte beachten Sie die Maßänderungen des Maschinenfachs.
elektrische Tauwasserverdunsterschale 1150 Watt