Backwaren-Kühl- / -tiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	790 mm
Tiefe:	1030 mm
Höhe:	2110 mm

Innenmaße:
Breite:	620 mm
Tiefe:	820 mm
Höhe:	1510 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1760 mm

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-30 bis +18 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	150 g
Anschlusswert:	1622 W / 230 V
Energieverbrauch:	6,36 kWh / 24h

Backwaren-Kühl- / -tiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
Innenraum mit abgerundeten Ecken zur Aufnahme von 24 EN-Blechen 600 x 800 mm 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
selbstschließende Volltür, ab 100° feststehend 
Türanschlag rechts, nur per Umbaukit (Sonderzubehör) wechselbar 
Schloss, Griffleiste, leicht wechselbare Magnetdichtung(en)  
5'' Full-Touch-Display, gesondert einstellbare Luftfeuchtigkeit (40 - 95 %) im Kühltemperatur-Bereich
beschichteter Verdampfer 
Energiespar-Lüfter mit regelbarer Geschwindigkeit, indirekte Umluft durch Luftverteilungskanal 
Polyurethan-Hartschaumisolierung, 85 mm 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mittels Heißgas 
serienmäßig mit 24 Paar CNS-Auflageschienen 
4 höhenverstellbare Stellfüße (von 97 bis 195 mm regulierbar), CNS

Hinweis: Für Wartungszwecke ist ein Mindestabstand von 500 mm über dem Gerät einzurechnen.

Serienzubehör:
20 

Hersteller:	NordCap
Typ:	NC81MP

Sonderzubehör:
*** Umbaukit für Türanschlagwechsel (rechts auf links)