COOL-LINE Weinkühlschrank VENERE
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	465300200 

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- 1 x Glastür, Isolierglas, Schloss (in der Frontblende unten), Temperaturanzeige (in der Frontblende unten integriert), Griffmulde, Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- 2 x LED-Innenbeleuchtung (vertikal links und rechts)
- elektronische Steuerung, inkl. Fernbedienung
- Multi- / Monotemperaturzone, getrennt regelbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Rollbond-Verdampfer, mit Umluft 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	668
Tiefe (außen):	773
Höhe (außen):	2000

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	470
Nettoinhalt (l):	317 

EIGENSCHAFTEN
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert (Elektro):	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,14
Energieverbrauch/ annum:	1147
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 18 °C 
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	156
Nettogewicht (kg):	142 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost
4 x Füße
4 x Tragrost, höhenverstellbar