Wärmewanne HM GN 2-1 mit WB HS-2-1-45
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484535375 

- für GN 1/1
- Wärmewannen-Hustenschutz-Kombination
- verrtiefte Wanne zum Einhängen (inkl. Einbaurahmen)
- Doppelbeleuchtung, hitzebeständig
- Wärmebrücke (Stützwärme), fest verbauter Wärmehustenschutzaufsatz, einseitig gebogen 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	925
Tiefe (außen):	657
Höhe (außen):	575

Breite (innen):	640
Tiefe (innen):	510 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,68 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	65 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	70