MORETTI Rotationsofen serieR R14E
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493300100 

- für EN 600 x 400 mm
- Rotationsofen für große Bäckerei- und Konditoreiproduktionen
- für 1 Einfahr-Trolley mit 14 x EN 600 x 400 mm Einschüben
- 2 x Radialventilator mit Umkehrfunktion, optimale und gleichmäßige Hitzeverteiung auf allen Einschüben
- 1 x Doppelglastür, Edelstahlrahmen, Drehgriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, geschützt angeordnet, leicht austauschbar
- 360° Rotationssystem, Einfahr-Trolley für 14 x EN-Blech
- justierbare Luftleitbleche
- elektronische Steuerung
- TFT-Touch-Farb-Display (5,0 Zoll), 100 Programme, Ein- / Ausschalter für Rotation, Adaptive-Power®, Luftfeuchtigkeit regelbar, Fehlerdiagnose / -meldedisplay, USB-Schnittstelle
- programmierbarer Hotkey
- bauseitiger Wasseranschluss, bauseitiger Wasserablauf, Ø in mm: 15
- Dampfabzugshaube 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Hordenwagen. Wir empfehlen dringend die Nutzung eines Wasserenthärters. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1120
Tiefe (außen):	1592
Höhe (außen):	2486

Tiefe bei geöffneter Tür:	2335

Breite (innen):	980
Tiefe (innen):	932
Höhe (innen):	1784 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	25,56 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	12,80 kWh / Betriebsstunde 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	650
Nettogewicht (kg):	580 

SERIENZUBEHÖR
2 x Temperaturfühler 

SONDERZUBEHÖR
Hordenwagen, für serieR R14E, für 14 x EN-Blech 600 x 400 mm
Hordenwagen, für serieR R14E, für 18 x EN-Blech 600 x 400 mm