Warmhalteschrank HHA 102 EV
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437033102 

- für GN 1/1 oder GN 2/1
- zum Warmhalten von Speisen
- ergonomische Griffe zum Schieben des Gerätes, Kabelwickler für Netzkabel (seitlich rechts)
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite), Luftverteilungssystem für Innenraum
- 1 x Volltür, Magnetverschluss, 270° - Öffnung, Abstellung der Wärmeerzeugung bei Türöffnung, ergonomische Griffmulde, Türanschlag links, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Edelstahl-Wanne zur manuellen Befüllung mit Wasser
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Touch-Screen, Hauptschalter, Temperaturregelung, automatische Tastensperre
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Einhängegestelle mit größerem Einschub-Abstand als Sonderzubehör erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	750
Tiefe (außen):	889
Höhe (außen):	1156

Tiefe bei geöffneter Tür:	1529

Breite (innen):	590
Tiefe (innen):	650
Höhe (innen):	670 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	136
Nettogewicht (kg):	115 

SERIENZUBEHÖR
1 x Anschlusskabel, Länge in mm: 200
1 x Einhängegestell, für GN 2/1 oder GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 60
1 x Stoßleiste, Gummi, umlaufend
4 x Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 125 

SONDERZUBEHÖR
Einhängegestell GN 2/1, für HHA 102 EV, für 8 x GN 2/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75
WLAN-Schnittstelle, für Serie HHA