Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	710 mm
Tiefe:	835 mm
Höhe:	2050 mm

Innenmaße:
Breite:	560 mm
Tiefe:	707 mm
Höhe:	1544 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1480 mm
Bruttoinhalt:	670 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	70 bis 90 %
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	75 g
Anschlusswert:	210 W / 230 V

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1 
außen Sichtseiten CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
tiefgezogener Innenbehälter mit abgerundeten Ecken 
sockelbaufähig 
hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer 
energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor 
Glastür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen 
zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar 
Innenbeleuchtung 
Crio-Smart-Steuerung, Digitalanzeige, HACCP Kontrolle 
Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, bis zu 75 mm 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis 
wartungs- und servicefreundlicher Kondensator 
einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche 
auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle 
serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen 
4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)

Serienzubehör:
3 Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert
3 Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 702-G Comfort

Sonderzubehör:
Drahtkorb, GN 1/1-150, rilsaniert
Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402
Tragrost für Serie 702 und 1402, GN 2/1, CNS
Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert
***Rollensatz (4 Stk.), Ø in mm: 180, davon 2 mit Feststeller
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33
Fleischabhängung

Pedaltüröffner Serie 702