Einbaukühlwanne UKW 1-1-E R-290
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484253691 

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- zum Einhängen (Einhängerand, Standard), optional unterbaufähig (ohne Einbaurahmen, Sonderbau)
- tiefgezogene Innenwanne, herausnehmbar, für GN-Schalen oder -Bleche, Flaschen oder Crusheis
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach untergebaut, Luftleitbleche kipp- / aushängbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten, zwangsbelüftetes Kälteaggregat zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
Hinweis:
Außer bei Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind zusätzliche Stege (Sonderzubehör) zwingend erforderlich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	708

Breite (Korpus):	400
Tiefe (Korpus):	660

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	32 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	85
Anschlusswert (Elektro):	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,72
Energieverbrauch/ annum:	628
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	80 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	80
Nettogewicht (kg):	70 

SONDERZUBEHÖR
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Mehrpreis, zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
Längssteg (Mitte), zur Auflage von GN-Behältern (530 mm)
Längssteg (Seite), zur Auflage von GN-Behältern (530 mm)
Quersteg, zur Auflage von GN-Behältern (325 mm)
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162
Tauwasserschale zum Entleeren, für ca. 12 l
Untergestell SLIDE-IN KW O, B x T x H: lfm x 540-900 x 500-700, für UKW, BAKERY, EURO, rundum offen, höhenverstellbare Füße (12 mm), ohne Sichtblende oder Lüftungsgitter, Mindest 1 Meter
elektrische Tauwasserverdunsterschale 1150 Watt