Glastürkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	493 mm
Tiefe:	625 mm
Höhe:	841 mm

Bruttoinhalt:	125 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+5 °C
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert:	96 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,75 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen schwarz lackiertes Stahlblech, Aluminium-Türrahmen 
innen aus schwarzem Polystyrol 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe 
Glastür, Türanschlag wechselbar 
robuste Aluminium-Griffleiste
Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung im Innenraum, Digitalanzeige, stufenlos einstellbare Temperatur 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 3 Tragrosten, schwarz rilsaniert, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 410 x 430 
gesamt 6 Einschubmöglichkeiten, Abstand je ca. 90 mm 
4 justierbare Stellfüße

Hinweis:
Bei Unterbau oder Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	M 85

Sonderzubehör:
Preisschiene für M210 und M85, kürzbar
Tragrost für M85