Aufsatzkühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	643 mm
Tiefe:	610 mm
Höhe:	545/795 mm

Innenmaße:
Breite:	583 mm
Tiefe:	550 mm
Höhe:	455 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+6 bis +12 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	250 g
Anschlusswert:	185 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,6 kWh / 24h

steckerfertige Aufsatzkühlvitrine mit Umluftkühlung 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
einbaufähiger Maschinenteil-Unterbau 
bedienseitig mit 2 Isolierglas-Schiebescheiben 
kundenseitig geschlossen 
helle Innenbeleuchtung, splittergeschützt und gesondert schaltbar 
Polyurethan-Hartschaumisolierung, 40 mm 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige im Unterbau 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
Kondensatorschutzgitter zur Reinigung leicht entnehmbar 
Zwischenetage aus gehärtetem Glas

Hersteller:	NordCap
Typ:	AKV-U 65 LED