Einbaukühlvitrine Cold Flaps 87-E
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357461 

- für GN 1/1
- Einbaugerät
- Glasaufbau, eckig, H in mm: 870
- Einscheibensicherheitsglas-Entnahmeklappen, kundenseitig, Soft-Close-System
- 1 x Drehtür (bedienseitig), Spionglas, innen verspiegelt
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- Verdampfer, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	710
Höhe (außen):	1506

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,97
Energieverbrauch/ annum:	1814
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	173 

SERIENZUBEHÖR
1 x Zwischenbord, geneigt, T in mm: 370
1 x Zwischenbord, geneigt, T in mm: 415