Einbaukühlvitrine OPV 80-7-M1-Z Front offen
Datenstand: 01.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484350185 

 
- zentralgekühlte Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung  
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR  
- innen CNS 1.4301  
- 700 mm hoher, runder Glasaufbau, Temperaturklasse M1  
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden  
- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Flügeltüren aus Isolierglas, kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Isolierglas  
- LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert  
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte  
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung  
- Expansionsventil R 452A vormontiert, Leitungen nach unten herausgeführt  
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar  
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne  
- 2 höhen- und neigungsverstellbare Glaszwischenborde  
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30  
- Innenwanne (215 mm tief) dicht verschweißt   
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	720

Tiefe (innen):	535 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil standardmäßig R-513a vorinstalliert 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	82