Frischwarentheke EXTRA EX100 L 3750 OM-R452 M2, Nachtrollo
Datenstand: 08.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48921003750512 

- zur Kühlung und Präsentation von Fleischwaren, Lebensmitteln und Molkereiprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- 3 x Panoramafrontscheibe, gerade, H in mm: 590, von oben nach vorne kippbar, Glasklemmen, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- elektronische EC-Energiesparlüfter
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß)
- Grundausstattung ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 40 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Standardfarbe weiß (D90). Frontblenden und Seitenteile der Serie EXTRA auch in weiteren Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3750
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	1220

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,12 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,93
Energieverbrauch/ annum:	1072 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, oberes Frontpantel: D90 (Weiß), unteres Frontpanel: D91 (Platingrau) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	650 

SONDERZUBEHÖR
Antibeschlag-Frontscheibe, für EXTRA EX100 L 3750
Kanalisierungskit, für Serie EXTRA
Schneidbrett, für Serie EXTRA
Seitenteil (1), für Serie EXTRA
Stufenauslage, 1-stufig, für EXTRA EX100 L 3750
Stufenauslage, 2-stufig, für EXTRA EX100 L 3750
Trennwand, fest an Kanalisierungsstelle, für Serie EXTRA
Trennwand, hoch, abnehmbar, für Serie EXTRA
Trennwand, niedrig, abnehmbar, für Serie EXTRA
Waagenhalter, für Serie EXTRA
elektrische Abtauung, für EXTRA EX100 L 3750
elektronische Steuerung, für Serie EXTRA (für zentralgekühlte Modelle)
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 3750