Speiseeisvitrine MILLENNIUM 2.0 GE DT 155 H117
Datenstand: 17.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453MIL011715552 

- zur Kühlung und Präsentation von Speiseeis, Kuchen oder Konditoreiprodukten
- Glasaufbau, eckig, beheizte Frontscheibe, Schiebescheiben aus Plexiglas (bedienseitig), beheizte Isolierglas-Seitenteile
- doppelte Luftzuleitung
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl
- LED-Innenbeleuchtung (oben am Rahmen), 5700 K
- Innenwanne 11° kundenseitig angeschrägt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Steuerung für Start / Stopp, Licht, Temperaturregelung
- Umschaltfunktion zwischen Tief- / Kühlung für Speiseeis / Kuchen
- automatische Abtauung (Zyklusinversion)
- Maschinenfach untergebaut (bedienseitig), Frontscheibe zur Reinigung nach vorn kippbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- 2 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Frontblende, Gitter und Seitenblende auch in verschiedenen RAL-Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. Lieferung ohne Eisschalen und GN-Bleche (siehe Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1496
Tiefe (außen):	1054
Höhe (außen):	1170

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	160 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,69 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	10775
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Speiseeis: -20 bis 2 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
 	Konditoreiprodukte: 1 bis 10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (Signalweiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	224 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar
4 x Lenkrollen, 2 davon bedienseitig mit Bremse 

SONDERZUBEHÖR
Anbauportionierspüle mit Wasserhahn, für Serie MILLENNIUM
Eisschale 5,0 l flach, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
Frontpaneel-, Seitenblende- und Gitter-Lackierung in RAL-Farbtönen, für MILLENNIUM 2.0 155
Halterung, Edelstahl, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, für die Serien MILLENNIUM 2.0 / MILLENNIUM GELATO
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten
Portionierspüle Typ 54, Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle Typ 5416, Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Stieleis-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für PANAVISION, B x T x H in mm: 250 x 360 x 43