Kühl- | Tiefkühl-Impulstruhe FOCUS 73 LED 
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4126620734 

- für Tiefkühlkost
- Glasschiebedeckel, rahmenlos, gewölbt, Dichtungsprofile, Griff (pro Deckel), Vorbereitung für Schloss, Antibeschlag, Rahmenheizung
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung (unten im Frontgitter)
- Temperaturregelung, Kühl- / Tiefkühlmodus leicht umstellbar
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Körbe. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. Sie möchten mit der Serie FOCUS Speiseeis präsentieren / verkaufen? Gern bieten wir Ihnen hierfür die Variante "SPEISEEIS" an (gegen Aufpreis). Die Truhen sind speziell auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C umgerüstet. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	726
Tiefe (außen):	656
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	726
Tiefe (Korpus):	670
Höhe (Korpus):	760

Höhe mit Rollen:	850

Breite (innen):	570 | 370
Tiefe (innen):	500
Höhe (innen):	670 | 420 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	161
Nettoinhalt (l):	113 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	67
Anschlusswert (Elektro):	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,08
Energieverbrauch/ annum:	394
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Kühlung: 2 bis 8 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
 	Tiefkühlung: -23 bis -16 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Kunstoffrahmen inkl. integrierter Rahmenheizung 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	40
Nettogewicht (kg):	44 

SERIENZUBEHÖR
4 x Lenkrollen, lose beigelegt 

SONDERZUBEHÖR
Korb für FOCUS 73, B x T x H in mm: 185 x 485 x 226
Korb-Trenngitter für FOCUS 73