Fleischkühlvitrine FKV-F 110-Z (Aufsatz-Element)
Datenstand: 08.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48531000817 

- zur Kühlung und Präsentation von Fleischwaren
- mit 2 Fleischgehängeschienen mit Schiebehaken, geschlossene Seitenteile
- 2 x Schiebetür, Spionglas, Frontrahmen mit Heizung, selbstschließend, ergonomischer Griff (je Tür)
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- multilingual, Drehzahlregelung der Lüfter
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Pulverbeschichtung in verschiedenen RAL-Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Bei Einbau ist ein Mindestabstand von 20 mm nach oben sowie von 65 mm nach vorne einzuplanen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1100
Tiefe (außen):	680
Höhe (außen):	1300

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Einbaugerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,28
Energieverbrauch/ annum:	831
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 15 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten gebürstet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Mehrpreis, zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
Schiebehaken
Seiteninnenwände mit Spiegel, für Serie FKV
Seitenwände aus Isolierglas, für Modell FKV
Steckdose 230 V
Steckdose 400 V