Elektro-Pastakocher ENK7 / 1B24L-U1FT-S EvoPro
Datenstand: 14.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372223 

- geeignet für Pasta, Nudeln, Gemüse, Dumplings und vergleichbare Kochprodukte
- Modulsystem, seitlich anreihbar, sockelfähig
- 1 x Becken, abgerundete Innenkanten, Heizelemente (innen liegend), hochklappbar
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Betriebsanzeige, Temperaturregelung
- automatische Wasserwiederauffüllung, Zulaufwasser-Vorwärmung auf bis zu 60 °C, Standby-Funktion zur Energieeinsparung
- Wasserzulauf 1/2 Zoll, Wasserablauf 1 Zoll
- Zugang zu Komponenten wartungsfreundlich
- Überhitzungsschutz 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Stecker und Kabel. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	908

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	6,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	42 

SONDERZUBEHÖR
2 Körbe für Pastakocher, B x T in mm: 170 x 220
2 Körbe für Pastakocher, B x T x H in mm: 105 x 350 x 265
2 Körbe, für Pastakocher, B x T x H in mm: 105 x 105 x 240, dazu erforderlich: Auflagerost 406921022
2 Körbe, für Pastakocher, B x T x H in mm: 105 x 160 x 240, dazu erforderlich: Auflagerost 406921022
Abgaskamin-Aufsatz, für 400 mm-Elemente
Abgaskamin-Gitter, 400 mm
Auflagerost für Pastakocherkörbe, B x T x H in mm: 230 x 350 x 60
Bodenverschraubungssatz (4 Stk.), für Gerätefüße
Deckel für Pastakocher, B x T x H in mm: 250 x 450 x 50
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 1200 x 50 x 30
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 400 x 50 x 50
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 800 x 50 x 50
Frontblende, für Sockelinstallation, B x H in mm: 1000 x 100
Frontblende, für Sockelinstallation, B x H in mm: 1200 x 100
Frontblende, für Sockelinstallation, B x H in mm: 1600 x 100
Frontblende, für Sockelinstallation, B x H in mm: 400 x 100
Frontblende, für Sockelinstallation, B x H in mm: 800 x 100
Korb für Pastakocher, eckig, B x T in mm: 350 x 200
Korb-Hebeeinheit LIFT7, für Pastakocher der Serie EVO 700
Rückabdeckung, für EVO 700 und 900, B in mm: 1000
Rückabdeckung, für EVO 700 und 900, B in mm: 1200
Rückabdeckung, für EVO 700 und 900, B in mm: 600
Rückabdeckung, für EVO 700 und 900, B in mm: 800
Satz Rollen (4 Stk.), davon 2 feststellbar und lenkbar
Satz Spezialfüße (4 Stk.), für Beton-Sockelaufstellung, feste H in mm: 100
Seitenblenden (2 Stk.), für Serie EVO 700, H in mm: 700
Seitenblenden (2 Stk.), für Sockelinstallation, H in mm: 100
Tür 400 mm li / re, für offene Unterbauten
Unterstützungsträger, für Füße oder Rollen, EVO 700 und EVO 900, B in mm: 1200
Unterstützungsträger, für Füße oder Rollen, EVO 700 und EVO 900, B in mm: 1600
Unterstützungsträger, für Füße oder Rollen, EVO 700 und EVO 900, B in mm: 400
Unterstützungsträger, für Füße oder Rollen, EVO 700 und EVO 900, B in mm: 800
Verbindungs-Bausatz für Tischgeräte
breiter Handlauf / Tellerlauf, für Serie EVO 700 und 900, zum Portionieren, B in mm: 400, T gesamt in mm: 140
breiter Handlauf / Tellerlauf, für Serie EVO 700 und 900, zum Portionieren, B in mm: 800, T gesamt in mm: 140
frontseitige Fußblende, B x H in mm: 1000 x 180
frontseitige Fußblende, B x H in mm: 1200 x 180
frontseitige Fußblende, B x H in mm: 1600 x 180
frontseitige Fußblende, B x H in mm: 400 x 180
frontseitige Fußblende, B x H in mm: 800 x 180
rechter und linker Handlauf, für Serie EVO 700, B in mm: 660, T gesamt in mm: 50
seitliche Fußblenden (2 Stk.), für zweizeilige Aufstellung, für Serie EVO 700, B x H in mm: 700 x 150