Schnellkühler | Schockfroster INDUSTRY-LINE N300T2 INDUSTRY mit externem Aggregat
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4493003000 

- durchfahrbar
- für GN-Hordenwagen | -Regalwagen 1-1 oder 2-1, EN-Hordenwagen | -Regalwagen 600 x 400 mm oder 600 x 800 mm
- Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen und Schockfrosten
- Isolierter Boden, Stärke in mm: 80, Bodenblech, Stärke in mm: 1,5
- elektronisches Expansionsventil
- 4 x bionischer EC-Ventilator, Schutzklasse IP54, nach DIN EN 60529, Lüfterstopp nach Türöffnung, Lüftergeschwindigkeit elektronisch von 10 bis 100% regelbar, Highend-Diffusor ZAPlus mit Spezialkanälen zur Führung des Luftstroms in den Verdampfer, Air Plus Balance-System für Luft-Volumen, Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit
- 2 x Volltür, CNS, Schließsystem mit hydraulischer Dämpfung, Griff (pro Tür), Türanschlag rechts | links (hinten), werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, Rammschutz
- elektronische SPS-Steuerung 
- LED-Display (7,0 Zoll), Touch-Screen, kapazitive Technologie, mit Schutzklasse IP65, Steuerplatine mit Schutzklasse IP67, nach DIN EN 60529, Hauptschalter, USB-Schnittstelle zum Auslesen von HACCP-Daten, Ethernet-Schnittstelle
- Hauptschalter, 72 Zyklen, Diagnoseanzeige der Parameter: Luftgeschwindigkeit, Energieverbrauch, Ventilfunktion und Verflüssigungsdruck
- manuelle Abtauung nur am Produktionsende (während der Arbeitszyklen nicht notwendig)
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung, XL-Verdampferoberfläche für schnellen Wärmeentzug
- externes Kälteaggregat mit Wetterschutzgehäuse und Winterregelung zur Außenaufstellung 
 
Hinweis:
Anlieferung im Holzverschlag. Lieferung inkl. einem externen Aggregat zur Außenaufstellung. Modell kann entweder zerlegt oder montiert angeliefert werden. Regal- und Hordenwagen nicht im Lieferumfang enthalten. Vorgegebenen Mindestabstand bei der Positionierung des Gerätes und des externen Aggregats beachten (siehe Maßzeichnung). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1680
Tiefe (außen):	2830
Höhe (außen):	2390

Tiefe bei geöffneter Tür:	4525

Breite (innen):	820
Tiefe (innen):	2295
Höhe (innen):	1950 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	17000
Anschlusswert (Elektro):	5,50 (Zelle) + 17,00 (Aggregat) kW | 400 V | 3P+N+T | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	1850
Nettogewicht (kg):	1821 

SONDERZUBEHÖR
Cloud-Anbindung für Fernwartung und -Überwachung, Dienstleistung mit Lizenzlaufzeit für 2 Jahre
Geräuschdämmung Aggregat Industry L
Lufthygienesystem 2
Modbus-Schnittstelle
Rammschutz für Türaußenseite (1 x je Tür), für Serie INDUSTRY-LINE
Rammschutz für Türinnenseite (1 x je Tür), für Serie INDUSTRY-LINE
Rampen für 2 Türen (für Durchfahrschnellkühler), für Serie INDUSTRY-LINE
Signallampe / Signalton
Türstopper 95°, für Modell mit 2 Türen
zusätzlicher Kerntemperaturfühler, kabelgebunden