COOL-LINE-Tiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	705 mm
Tiefe:	890 mm
Höhe:	2085 mm

Innenmaße:
Breite:	535 mm
Tiefe:	665 mm
Höhe:	1390 mm

Bruttoinhalt:	550 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-18 bis -22 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	125 g
Anschlusswert:	225 W / 230 V
Energieverbrauch:	3,21 kWh / 24h

Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen / innen CNS 1.4301, Rückwand und Boden außen aus galvanisiertem Stahlblech 
Volltür, Schloss, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung, bis zu 85 mm 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme, automatische Abtauung 
beschichteter Verdampfer 
serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, bis 60 kg belastbar, B x T in mm: 530 x 650 und 1 Bodenrost, grau rilsaniert, B x T in mm: 534 x 650

Hersteller:	NordCap
Typ:	TKU 710 GL-PLUS