Gasherd GH7 / 4FLT
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372001 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Erdgas-Düsen (Flüssiggasdüsensatz im Sonderzubehör erhältlich)
- Kochstellen-Abstellgitter, geschirrspülgeeignet
- Pilot-Zündflamme, Zündsicherung je Brenner, Kontrollflamme je Brenner, Kochstellen-Abstellgitter aus emailliertem Gusseisen 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	715
Höhe (außen):	332

Tiefe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	22,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	45
Nettogewicht (kg):	38 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Abgas-Kondensator, für 800 mm-Elemente, B x Ø in mm: 800 x 150, Rohranschluss
Abgaskamin-Aufsatz, für 800 mm-Elemente
Abgaskamin-Verbindungsring, für 800 mm-Elemente, Ø in mm: 150
Edelstahl-Stützring für Wokpfanne, für Nutzung mit offenen Brennern, Abstandhalter, EVO 700 und 900
Fortkochplatte, für 1 Brenner, für Serie EVO 700
Gas-Druckregler
Grillplatte für 1 Brenner, gerillt
Grillplatte für 1 Brenner, glatt
Schieberost über 2 Brenner, Edelstahl, für Herde der Serie EVO 700
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für Gasherd 2-flammig, 50 mbar
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für Gasherd 4-flammig, 50 mbar
Zugunterbrecher, für 800 mm-Elemente, Ø in mm: 150