Schnellkühler / Schockfroster SF 64/56-CW CRIO CHILL
Datenstand: 24.10.2024 - 18:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402728962 

- für EN 600 x 400 mm oder GN 1/1-65, Einschub quer
- 1 x Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung
- Soft-Chilling, Dauerbetriebs-Funktion, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Standardprogramme
- Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinenfach oben 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	835
Höhe (außen):	2230

Tiefe bei geöffneter Tür:	1570

Breite (innen):	680
Tiefe (innen):	452
Höhe (innen):	1480 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	2400
Anschlusswert (Elektro):	4,40 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	265
Nettogewicht (kg):	235