Einbauwärmevitrine HOT MARIE W GE-44-53 EC
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484533140 

- für GN 1/1-100
- Einbaugerät
- umlaufender Einhängerand
- Sicherheitsglas-Frontscheibe, Glausaufbau, eckig, H in mm: 454
- Drehtüren (bedienseitig), Spionglas, abnehmbar
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig
- Quartz-Wärmebrücken
- elektronische Steuerung
- Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme und Primärwärme 
 
Hinweis:
Auch mit geradem oder schrägem Glasaufbau gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	445
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	724

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	100 

SONDERZUBEHÖR
Ceranplatte GN 1/1, für Ausstellfläche
Preisschildhalterung, pro lfm