Wärmevitrine SAFEBOX SG
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406240040 

- zum Warmhalten von Speisen in Umverpackungen
- stapelbar (bis zu 3 Geräte, gebündelt mit einem Schuko Stecker)
- 1 x Schiebetür, mit antibakterieller photokatalytischer Beschichtung, Edelstahl-Griffleiste
- UVC-LED-Innenbeleuchtung
- Einbringmaß B in mm: 330
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- Umluft-Beheizungssystem 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	920
Tiefe (außen):	590
Höhe (außen):	450

Breite (innen):	770
Tiefe (innen):	410
Höhe (innen):	350 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	0,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	85
Nettogewicht (kg):	36