Kombinationsvitrine warm / kalt

Außenmaße:
Breite:	775/995 mm
Tiefe:	865 mm
Höhe:	1334 mm

Ausstellfläche:	0,65 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +12 °C:	+65 bis +85 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert:	2075 W / 230 V

zentralgekühlte Grab & Go-Kombinationsvitrine mit Wärme- und Umluftkühlungsbereich
außen CNS 1.4301
innen CNS 1.4301
mit 3 Wärmemodi: feuchte Wärme, Infrarot Wärme und Primärwärme, 434 mm hoher, eckiger Glasaufbau
oberer Bereich für Aufnahme von warmen Speisen, Innenraum für GN 1/1 geeignet, unterer Bereich mit Flaschenrutsche für 81 0,5 Liter PET Flaschen
kundenseitig: oberer Bereich mit einschiebbarem Frontglas für Nutzung als Bedien- oder Selbstbedienungsvitrine, Rückwand innen verspiegelt, unterer Bereich offen
bedienseitig: oberer Bereich mit 2 abnehmbaren Drehtüren mit Spionageglas und herausnehmbarem Kunststoff-Schneidbrett mit aufklappbarem Spiegel zur Speisenvervielfältigung, T in mm: 185, unterer Bereich mit Schublade für einfache Bestückung
LED-Innenbeleuchtung im oberen und Flaschenbereich mit natürlichem Farbton
Wärmebrücke im oberen Bereich
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, akustische und optische Anzeige des Wasserbedarfs, Lüfter-Drehzahlsteuerung, Ein- und Ausschalter
bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
Leitungen ins Installationsfach geführt
Wasserschale kann ohne ausräumen der Vitrine aufgefüllt werden
6 justierbare Stellfüße

Hinweis:
passende Kühlvitrine Take Away COOL finden Sie im Register 12a.

Hersteller:	NordCap
Typ:	Take Away BASIC GE-77-Z