Unterbauschrank - ungekühlt

Außenmaße:
Breite:	200 mm
Tiefe:	900 mm
Höhe:	600 mm

ungekühlter Unterbauschrank mit Flaschenschublade, B in mm: 200
Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl,
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
höhenverstellbare CNS-Füße (+50 mm)

Hersteller:	NordCap
Typ:	U9 / 200-1FS-S