Impuls-Wandkühlregal MERCURY W 180 H 1424 M1
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	418622003 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren und Geflügelprodukten
- kanalisierbar, "Back to back"-Einheit oder 360°-Einkaufsinsel
- Aufbau, schräg, Rückwand geschlossen
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil und unter den Regalböden), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 622, Fronthöhe in mm: 540
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. (+2 bis +4 °C) preisgleich erhältlich. Zentralgekühlte sowie Version mit geschlossenen Seitenteilen auf Anfrage erhältlich. Gegen einen Aufpreis auf Anfrage in allen RAL-Farbtönen lieferbar. Die Maße der Geräte variieren je nach Zubehör. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen in mm: von 100 bis 150 einzuplanen. Aufbau Rücken-an-Rücken oder auch als 360° - Insel konfigurierbar. Ein Zwischenraum von 200 mm muss zwischen den Modulen für die Entlüftung berücksichtigt werden. Eine Abdeckung für diesen Zwischenraum kann auf Anfrage geliefert werden. Bitte bei Bestellung angeben. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1852
Tiefe (außen):	622
Höhe (außen):	1406

Breite (innen):	1792 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	269 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	2 x 150
Anschlusswert (Elektro):	1,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	12,11
Energieverbrauch/ annum:	4504
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	300
Nettogewicht (kg):	260 

SERIENZUBEHÖR
2 x Regalboden, je Modul
4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12
PVC-Rammschutz, frontseitig
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Außenlackierung MERCURY 180, in Standard-RAL-Farbton
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 100 (1x), SLIM 180 (2x) und SLIM 300 (3x), 12 Unterteiler
Innenlackierung MERCURY 180, SONDER-RAL-Farbton
Innenlackierung MERCURY 180, in Standard-RAL-Farbton
Jalousie für MERCURY 180, abschließbar, CNS
Jalousie für MERCURY 180, abschließbar, hellgrau
Jalousie für MERCURY 180, abschließbar, weiß
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x)
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 071 bis 180, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485