Haubenspülmaschine

Außenmaße:
Breite:	746 mm
Tiefe:	887 mm
Höhe:	1549 mm

Anschlusswert:	9,9 kW / 

einwandige Haubenspülmaschine mit sehr hoher Korb-Einschubhöhe von 440 mm
innen und außen: Verkleidung, Tankfilter, Spül- und Nachspülarme sowie Düsen aus CNS 1.4301
3 Spülprogramme, Betrieb wahlweise im ETL-Modus mit 73 °C und im Produktivmodus mit einstellbarer 
Spültemperatur von 55 bis 65 °C
Nachspülsystem mit einem sehr geringen Energieverbrauch von nur 2 l (Nachspültemperatur: garantiert 84°C)
3 Reinigungsprogramme und 1 Selbstreinigungsprogramm
integrierte automatische Spülmittel- und Klarspülmittel-Dosierpumpe für beste Spülergebnisse
elektronisches Bedienpaneel eckig angeordnet für beste Erreichbarkeit in jedem Arbeitsschritt
Haube mit dreiseitigem Haubengriff für eine einfache Bedienung auch bei Eckaufstellung
Bediensicherheit bei Dampfaustritt durch sanften Hebe- und Senkmechanismus
Rückwand und Unterboden komplett geschlossen
Waschtank ohne Schmutzfugen, frontseitig tiefgezogen
Waschtank- und Abflussfilter zur Reinigung leicht entnehmbar
integrierte HACCP-Speicherung zum Anschluss an ein externes Diagnosesystem
dynamisch regelbare Boilerheizung: Anschlusswert kann je nach Wasserzulauftemperatur um 3 kW reduziert werden
mit integrierter Laugenpumpe
serienmäßig mit 1 Besteckbehälter, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150 und 1 Tellerkorb aus Kunststoff, gelb,
für 18 Teller (Ø in mm: 240) oder 27 Untertassen (Ø in mm: 150), B x T x H in mm: 500 x 500 x 105

Installationshinweis
Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service
Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. 
Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner.

Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter 
https://www.nordcap.de/service/zusatzservice/einwaschservice-inbetriebnahme-spueltechnik/

Serienzubehör:
1 Besteckbehälter, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150

1 Korb (Kunststoff, gelb) für flache Teller / Untertassen

Hersteller:	NordCap
Typ:	H8 DDG

Sonderzubehör:
Zulaufschlauch, mit Edelstahlmantel 2100 mm lang, ausgelegt für Wasserdruck bis zu 10 bar für alle Untertisch- und Haubenspülmaschinen
soft duomatik evoline mit Bypass (ab 01/2016)
Einwaschservice für Haubenspülmaschinen
Filtersystem für H8DD, zum Nachrüsten
Frontpaneel mit Steuerung vorn, anstatt Steuerung auf der Ecke, für einwandige Geräte
soft duomatik jumbo mit Bypass (ab 01/2016)
soft monomatik mit Bypass (ab 01/2016)
TE 15 - Teilentsalzung
TE 20 - Teilentsalzung
VE 15 - Vollentsalzung
VE 20 - Vollentsalzung
***UO small