Salatbar COLIBRI
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4554648252 

 
- steckerfertige Salatbar mit statischer Kühlung  
- außen Nussbaum-Holzdekor 
- innen CNS 1.4301  
- Innenwanne für GN-Behälter mit H in mm: 100 - 150  
- Plexiglas-Hustenschutz beidseitig hochklappbar  
- elektronische Steuerung und Hauptschalter  
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp, Tauwasserverdunstung mittels Heißgas  
- Möbelstruktur und Unterbau mit laminiertem Holzdekor  
- serienmäßig mit 3&nbsp;Edelstahlstegen (530 mm) zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern  
- serienmäßig mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar   
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1423
Tiefe (außen):	750
Höhe (außen):	1184

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Holzdekor Nussbaum 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	125
Nettogewicht (kg):	95 

SERIENZUBEHÖR
3 x Steg, Edelstahl, B in mm: 532