Konvektionsofen Maxi 108
Datenstand: 14.03.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	533300108 

- Einschub quer
- zum Regenerieren von gekühlten und tiefgekühlten Speisen sowie zum Backen
- Airflow Luftverteilungssystem für den Innenraum
- 1 x Volltür, Drehgriff, Türanschlag rechts, nicht wechselbar, hygienische Dichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Ein- / Aus- / Öffnungsschalter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, dicht verschweißt, in Hygieneausführung
- mechanische Steuerung (in der Frontblende)
- Drehknopfbedienung, Zeit- und Temperaturregelung
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Zugang zu Komponenten wartungsfreundlich 
 
Hinweis:
Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 250 mm zu den Seiten und von 500 mm oberhalb einzuplanen. Hordenwagen nicht im Lieferumfang enthalten. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1210
Tiefe (außen):	945
Höhe (außen):	1779

Tiefe bei geöffneter Tür:	1891

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	27,30 kW | 400 V | 3N/PE | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	210