Einbauwärmevitrine BASIC Plus E-78-53 Slide-In
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484520211 

- für GN 2/1
- Einbaugerät
- zum Einschieben in bauseitige Verkleidung
- Frontscheibe, einschiebbar, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine, kundenseitig verspiegelt
- Glasdeckel, nach oben aufklappbar
- Drehtüren (bedienseitig), abnehmbar
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig, 2700 K
- hochklappbare Heizplatte
- elektronische Steuerung
- Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme und Feuchtigkeit, regelbare Feuchtigkeitszufuhr, akustische / optische Anzeige, 3 Klima-Arten
- Wassertank und Wasserpumpe (im Unterbau) 
 
Hinweis:
Auch mit schrägem Glasaufsatz preisgleich auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	785
Tiefe (außen):	918
Höhe (außen):	1437

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,91 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	65 bis 85 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	120 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schneidbrett, integrierter Klappspiegel