Einbaukühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	710 mm
Höhe:	1505 mm

Innenmaße:
Breite:	490 mm
Tiefe:	535 mm
Höhe:	100 mm

Ausstellfläche:	0,67 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +12 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	430 g
Anschlusswert:	345 W / 230 V

steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
Innenraum für GN 1/1 geeignet
außen CNS 1.4301
innen CNS 1.4301
870 mm hoher, eckiger Glasaufbau
kundenseitig mit Entnahmeklappen aus ESG mit Soft-Close-System
bedienseitig mit innen verspiegelter Drehtür aus Spionglas
LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
elektronische Steuerung, Digitalanzeige
2 geneigte Zwischenetagen, T in mm: unten 415, oben 370
hochklappbarer Verdampfer für leichte Reinigung

Hersteller:	NordCap
Typ:	Cold Flaps 87-E