Unterbauschrank - ungekühlt

Außenmaße:
Breite:	200 mm
Tiefe:	550 mm
Höhe:	600 mm

ungekühlter Unterbauschrank 
200 mm-Element mit geschlossener Front
Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl,
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
höhenverstellbare Füße (+50 mm)

Hersteller:	NordCap
Typ:	UE7 / 200-G