Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1200 G-SD
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435700219 

- zur Kühlung und Präsentation von Getränken
- Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 2 x Schiebetür, Isolierglas, Rückholfeder
- LED-Innenbeleuchtung (vertikal), gesondert schaltbar
- Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Innenthermometer, stufenlose Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1200
Tiefe (außen):	735
Höhe (außen):	1990

Breite (innen):	1090
Tiefe (innen):	573
Höhe (innen):	1533 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	895
Nettoinhalt (l):	660 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	120
Anschlusswert (Elektro):	0,85 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,80
Energieverbrauch/ annum:	2482
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, RAL 9016 (Verkehrsweiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	189
Nettogewicht (kg):	174 

SONDERZUBEHÖR
Bodenrost für KU 1200 G-SD, weiß rilsaniert, B x T in mm: 1070 x 475
Tragrost für KU 1200 G-SD, verstärkt, weiß rilsaniert, B x T in mm: 1070 x 475
Tragrosthalter, für KU 890/891, KU 1000 und KU 1200 G-SD, 4 Stück pro Rost erforderlich