Einbaukühlwanne UKW SB 3-1-E R290 mit HS-3-1-45 D
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358151 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Einbaugerät
- feststehender Glas-Hustenschutz
- dicht verschweißte Innenwanne
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, tiefgezogen
- Lamellenverdampfer, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1095
Tiefe (außen):	705
Höhe (außen):	1105

Breite (Korpus):	1057
Tiefe (Korpus):	660

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	94 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,23 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,12
Energieverbrauch/ annum:	1?502,30
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	200 

SONDERZUBEHÖR
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Mehrpreis, zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
Längssteg (Mitte), zur Auflage von GN-Behältern (530 mm)
Längssteg (Seite), zur Auflage von GN-Behältern (530 mm)
Quersteg, zur Auflage von GN-Behältern (325 mm)
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162
Tauwasserschale zum Entleeren, für ca. 12 l
Untergestell SLIDE-IN KW O, B x T x H: lfm x 540-900 x 500-700, für UKW, BAKERY, EURO, rundum offen, höhenverstellbare Füße (12 mm), ohne Sichtblende oder Lüftungsgitter, Mindest 1 Meter
elektrische Tauwasserverdunsterschale 1150 Watt