Gas-Fritteuse GF9 / 1VB-15L-U1FT-S
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392077 

- Heizelemente (außen liegend)
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- Erdgas-Düsen (Flüssiggasdüsensatz im Sonderzubehör erhältlich)
- Fettablauf (unter dem Becken)
- Sicherheitsthermostat, thermostatische Temperaturregelung 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	400
Tiefe (Korpus):	900
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	14,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	60
Nettogewicht (kg):	50 

SONDERZUBEHÖR
2 Fritteusenkörbe, für 14- und 15 l-Modelle, B x T x H in mm: 105 x 325 x 125
Abgaskamin-Verbindungsring, für 400 mm-Elemente, Ø in mm: 120-130
Fettablauf-Verlängerung, speziell für Sockelinstallation, B x Ø in mm: 400 x 30
Fettschützer, für 15 l-Fritteusen
Fritteusenkorb, für 14- und 15 l-Modelle, B x T x H in mm: 225 x 325 x 125
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 1200 x 50 x 30
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 400 x 50 x 50
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 800 x 50 x 50
Gas-Druckregler
Reinigungsstab, für 15 l-Fritteuse mit V-Becken
Sedimentbehälter, für 15 l-Fritteusen
Zugunterbrecher, für 400 mm-Elemente, Ø in mm: 120-130
seitliche Fußblenden (2 Stk.), für zweizeilige Aufstellung, für Serie EVO 900, B x H in mm: 900 x 150