Elektro-Frittenwanne

Außenmaße:
Breite:	400 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	250 mm

Elektro-Frittenwanne als Tischgerät 
mit 1 Becken für GN-Behälter 1/1
1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, 
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
Innenwanne GN 1/1- 150 mm tief, mit Griff und eingelegtem Lochblech 
Beheizung über Infrarot-Warmhaltelampe hinter dem Becken 
Temperaturregelung über 10-Takt-Schalter in Verbindung mit Temperaturbegrenzer und Kontrolllampe

Hersteller:	NordCap
Typ:	EFW7 / 1 / 1T