Fischkühltheke CALI P3 MM 1875 R-290
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	44112187511 

- zur Kühlung und Präsentation von frischem Fisch und Meeresfrüchten auf Eis oder in Schalen
- 2 x Panoramafrontscheibe, gerade, H in mm: 565, hochklappbar, kundenseitig geschlossen, bedienseitig offen, Glasseitenteile
- Arbeitsplatte, Edelstahl, Stärke in mm: 260
- LED-Innenbeleuchtung (oben), 4000 K
- Innenwanne 5° kundenseitig angeschrägt, T in mm: 1055, dicht verschweißt, in Hygieneausführung
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen, Temperaturregelung, Thermostat
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf HD Ø in mm: 40
- Maschinenfach untergebaut, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1875
Tiefe (außen):	1220
Höhe (außen):	1200

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	130
Anschlusswert (Elektro):	0,62 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	338
Energieverbrauch/ annum:	2961 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	265 

SONDERZUBEHÖR
Kanalisierung-Kit, für Serie CALI P3 MM, für Modelle mit gleicher Ausführung
LED-Beleuchtung, 4000 K, (pro lfdm)
Messerhalter
Papiertasche, Edelstahl, (pro lfdm)
RAL-Lackierung der Rahmenverkleidung (3 Seiten), für CALI P3 MM 1875
Rahmen mit Perimeter-Verkleidung, Edelstahl (4 Seiten), für CALI P3 MM 1875
Schiebescheiben, Plexiglas, rückseitig
Schneidbrett, Polyethylen, B x T in mm: 600 x 500
Trenn-Seitenteil für Kanalisierung, für Modelle mit verschiedener Ausführung (gekühlte und warme Theke)
Waagenhalter, Edelstahl, B x T in mm: 450 x 400
hohe Trennscheibe
niedrige Trennscheibe