Warmhalteschrank

Außenmaße:
Breite:	550 mm
Tiefe:	735 mm
Höhe:	1760 mm

Temp.-Bereich:
:	30 bis 120 °C

Warmhalteschrank mit statischem Beheizungssystem 
Innenraum für 16 x GN 1/1, Abstand 75 mm 
außen CHR 1.4016 
innen CNS 1.4301 
Volltür mit Magnetverschluss, Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar, bitte bei Bestellung angeben 
Energiesparisolierung 35 mm, hitze- und alterungsbeständige Dichtung(en) 
elektronische Steuerung, Temperatur regelbar von 30 - 120 °C   
herausnehmbares Einhängegestell für eine einfache Reinigung 
Entlüftungen für den Feuchtigkeitsabzug an der Vorderseite 
wartungsfreundlich leicht erreichbare Verkabelung und Komponenten 
mit umlaufender Stoßleiste 
4 Rollen, davon 2 mit Bremse

Hinweis:
Auch als Durchreichemodell erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Hersteller:	NordCap
Typ:	HHT 161 E