Haubenspülmaschine

Außenmaße:
Breite:	752 mm
Tiefe:	881 mm
Höhe:	1567 mm

Anschlusswert:	9,9 kW / 

Haubenspülmaschine in doppelwandiger Ausführung 
Korbgröße 500 x 500 mm, mit sehr hoher Korb-Einschubhöhe von 440 mm 
3 Spülprogramme, welche im ETL Modus mit 73 °C und Produktivmodus mit einstellbarer Spültemperatur
von 55° bis 65 °C betrieben werden können 
ACTIVE-Nachspülsystem mit einem sehr geringen Energieverbrauch von nur 2 l mittels atmosphärischem Boiler
(Nachspültemperatur: garantiert 84°C) 
integrierte automatische Spülmittel- und Klarspülmittel-Dosierpumpe für beste Spülergebnisse 
elektronisches Bedienpaneel mit ACTIVE-Kontrollsystem innovativ eckig angeordnet, sodass dies in jedem Arbeitsschritt erreichbar ist  
Haube mit dreiseitigem Haubengriff für eine einfache Bedienung auch bei Eckaufstellung,Bediensicherheit bei Dampfaustritt
durch sanftem Hebe- und Senkmechanismus 
Innen-/Außenverkleidung, Tankfilter, Spül-/ Nachspülarme und Düsen aus CNS 1.4301 gefertigt 
Rückwand und Unterboden komplett geschlossen 
Waschtank ohne Schmutzfugen, frontseitig tiefgezogen, für ein Höchstmaß an Hygieneanforderung 
mehrstufiges optimiertes Filtersystem zur Verringerung der Tankverschmutzung um bis zu 50 % gegenüber Standard- System, leicht entnehmbarer Filter 
HACCP-Steuerung mit Eigendiagnosesystem und Schnittstelle RS 485 zum Anschluss an Drucker oder Netzwerk 
dynamisch regelbare Boilerheizung, dessen Anschlusswert je nach Wasserzulauftemperatur um 3 kW reduziert werden kann 
Ausstattungsumfang mit integrierter Laugenpumpe 
Modell H8 ILG (406504273) zusätzlich mit automatischem Entkalkungssystem zur effizienten und zeitsparenden Geräteentkalkung 
Modell H8 IWSG (406504274) zusätzlich mit integrierter Wasserenthärtung (CWS), welche kontinuierlich während des Waschvorgangs die optimale Wasserhärte garantiert

Installationshinweis: 
Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Sie finden dieses ebenfalls zum Download am Produkt unter  Aufbauanleitung in  dem Downloadreiter. 

Inbetriebnahme und Einwasch-Service 
Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen 

und einwaschen lassen. 
Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. 

Folgende Leistungen sind jeweils in den unten aufgeführten Pauschalen enthalten: 
Anschluss an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen* 
Einstellen des Dosiergeräts/der Dosiergeräte 
Einwaschen 

Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihres Geräts. 

Die aktuellen Kosten entnehmen Sie bitte unserer Seite https://www.nordcap.de/service/zusatzservice/einwaschservice-inbetriebnahme-spueltechnik/

Hersteller:	NordCap
Typ:	H8 IWSG

Sonderzubehör:
Zulaufschlauch, mit Edelstahlmantel 2100 mm lang, ausgelegt für Wasserdruck bis zu 10 bar für alle Untertisch- und Haubenspülmaschinen
soft duomatik 2 mit Bypass (ab 01/2016)
soft duomatik evoline mit Bypass (ab 01/2016)
soft monomatik mit Bypass (ab 01/2016)
Einwaschservice für Haubenspülmaschinen
Frontpaneel mit Steuerung vorn, anstatt Steuerung auf der Ecke, für doppelwandige Geräte
soft duomatik jumbo mit Bypass (ab 01/2016)
Anschlußset inkl Salztabletten
TE 15 - Teilentsalzung
TE 20 - Teilentsalzung
VE 15 - Vollentsalzung
VE 20 - Vollentsalzung