Kombinationsvitrine Take Away Vario 120-E R290
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358810 

- geeignet zur Kühlung von Snacks und Flaschen
- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Panorama-Isolierglasaufbau mit Vitrinenunterbau, eckig, H in mm: 442, kundenseitig geschlossen, Unterbau kundenseitig offen, mit Prallglasscheibe, Rückwand geschlossen
- drehzahlgeregelte Lüfter
- 2 x Isolierglas-Schiebetüren (bedienseitig)
- Innenbeleuchtung (1 x je Etage)
- Innenwanne, dicht verschweißt
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, tiefgezogen, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Unterbau montiert, abnehmbares Gitter, Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Lamellenverdampfer, beschichtet, mit Umluft 
 
Hinweis:
Zentralgekühlte Version auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1200
Tiefe (außen):	870
Höhe (außen):	1357

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,56 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	11,68
Energieverbrauch/ annum:	4266
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C  

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar
4 x Stellfüße