Gas-Fritteuse GF7 / 2B7L
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372069 

- 2 x V-Becken, Heizelemente (außen liegend)
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Erdgas-Düsen
- thermostatische Temperaturregelung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	715
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	14,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	65
Nettogewicht (kg):	50 

SONDERZUBEHÖR
Abgas-Kondensator, für 800 mm-Elemente, B x Ø in mm: 800 x 150, Rohranschluss
Abgaskamin-Verbindungsring, für 400 mm-Elemente, Ø in mm: 120-130
Filter, für Fritteusen-Ölablassbehälter, Edelstahl
Fritteusenkorb, für 7 l-Modelle, B x T x H in mm: 225 x 325 x 90
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 1200 x 50 x 30
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 400 x 50 x 50
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 800 x 50 x 50
Gas-Druckregler
Zugunterbrecher, für 400 mm-Elemente, Ø in mm: 120-130
rechter und linker Handlauf, für Serie EVO 700, B in mm: 660, T gesamt in mm: 50